RULLO VIBROCOSTIPATORE TANDEM

DESCRIZIONE Si utilizza per la compattazione di superfici medio-grandi sia di massicciate da stabilizzare che della successiva finitura con l’asfalto. L’avanzata tecnologia di cui è dotato permette di operare in presenza di rilevanti pendenze.

CARATTERISTICHE

* Motore: diesel
* Potenza: 16 CV
* Larghezza Rulli: 90 cm
* Peso: 1545 kg

MODALITA’ DI TRASPORTO Autocarro.