ARIEGGIATORE

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

MODALITA’ DI TRASPORTO

Utilizzato prevalentemente in autunno e in primavera, l’ARIEGGIATORE serve a rimuovere il muschio e i depositi formatisi sul manto erboso, garantendo così una perfetta permeabilità del terreno. Le sue lame, oltre a “pulire” il prato, lasciano nel terreno una sottile traccia che permetterà al concime di penetrare in profondità assicurando ottimi risultati. Si consiglia l’utilizzo in abbinamento dello spandiconcime.

* Il feltro si accumula tra il terreno e l’erba che sta crescendo.
* L’arieggiatura con il rotolone a lame mobili lo rimuove efficacemente.
* La rimozione del feltro permette all’aria, all’acqua e alle sostanze nutritive di penetrare nel terreno e svolgere al meglio la loro funzione.
* Il tappeto erboso rinvigorisce
* Motore: a scoppio 4 tempi
* Potenza: 5,5 CV
* Diametro Fresa: 27 cm
* Peso: 30 kg

Autocarro.