RIGENERATORE PRATI ERBOSI

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

MODALITA’ DI TRASPORTO

Da utilizzare quando il prato dimostra sofferenza ed è ancora presto per la rizollatura; le lame del RIGENERATORE scivolano in profondità nel terreno fino a 5 cm penetrando nel feltro senza rovinare il tappeto erboso esistente, lasciano quindi penetrare le nuove sementi in corrispondenza dei solchi lasciati dalle lame del rotatore. Infine un deflettore oscillante spiana dolcemente il terreno coprendo i semi, aumentando la germinazione e proteggendola da insetti e volatili, favorendo così la perfetta rigenerazione di qualsiasi prato già esistente. Grazie a questa semplice e veloce operazione –eseguibile in ogni stagione dell’anno- il prato sarà sempre verde e rigoglioso.

* Motore: a scoppio 4 tempi
* Potenza: 5,5 CV
* Larghezza di lavoro: 56 cm
* Peso: 67 kg

Auto, preferibilmente station wagon.