RULLO A MANO PER PRATI ERBOSI

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

MODALITA’ DI TRASPORTO

Si utilizza per pressare e livellare il terreno dopo la semina dell’erba. E’ facile da trasportare in quanto il peso viene raggiunto dall’acqua introdotta nel rullo di polietilene una volta giunti sul luogo di utilizzo.

* Larghezza Rullo: 50 cm
* Peso: 50/80 kg
* Peso a secco: 12 kg

Auto.