VIBRATORE PER CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE Per la vibrazione interna del calcestruzzo, mediante un ago ad alta frequenza permette la fuoriuscita delle parti d’aria presenti nel conglomerato, favorendo quindi la sua compattazione e migliorandone le qualità.

CARATTERISTICHE

* Aghi: diametro 35, 40, 60 cm
* Motori: 220V- 380 V- pneumatici
* Peso : 28 kg

MODALITA’ DI TRASPORTO Auto station wagon.