MARTELLI DEMOLITORI e PERFORATORI

DESCRIZIONE Per eseguire piccole e medie demolizioni e/o asportazioni di rivestimenti. Con la possibilità di perforazione fino a un diametro max di 40 mm e ad una profondità max di 600 mm.

CARATTERISTICHE

*Modello 1*

* Motore: 220V
* Watt: 1000/1500
* Intensità di battuta: 10-14
* Peso : 5,9 / 6,5 kg
* Azioni: demolitore e perforatore

*Modello 2*

* Motore: 220V
* Watt: 2000/2500
* Intensità di battuta: >45
* Peso : 23 kg
* Azioni: demolitore

MODALITA’ DI TRASPORTO Auto station wagon.