SEGA CIRCOLARE LEGNO

DESCRIZIONE Necessaria per il taglio di tutti i legnami da costruzione.

CARATTERISTICHE

* Motore: 220/380 V
* Potenza 1800/2500 W
* Peso: 60 kg
* Profondità di taglio: 80/100 mm

MODALITA’ DI TRASPORTO Pick-up o autocarro. Possibile consegna a domicilio su richiesta.