TRABATTELLO 4- 8- 12 mt

DESCRIZIONE Ponteggio mobile con ruote di grande stabilità e struttura robusta, ideale per lavori esterni, quali: riparazioni di facciate, posa di pluviali ed ovunque si necessiti raggiungere notevoli altezze.

CARATTERISTICHE

* altezza 4 metri base/piano lavoro 0,70 x 1,60 m
* altezza 8 metri base/piano lavoro 0,80 x 1,60 m
* altezza 12 metri base/piano lavoro 1,70 x 2,00 m

MODALITA’ DI TRASPORTO Pick-up.