SABBIATRICE A SECCO

DESCRIZIONE Da utilizzare per effettuare piccole e medie operazioni di sabbiatura su acciaio, pietra o legno, a preparazione di successive pitturazioni o trattamenti di impregnazione.

CARATTERISTICHE

* Capacità serbatoio: 24 l
* Pressione : 6 bar
* Consumo aria: 850 l/min
* Peso: 39 kg

MODALITA’ DI TRASPORTO Pick-up o furgone.