FUNGO IRRAGGIA CALORE

DESCRIZIONE Riscaldatore a raggi infrarossi, funziona con l’ausilio di bombola a gas –non compresa. Crea le condizioni necessarie per la fruizione di zone all’aperto durante il periodo invernale.

CARATTERISTICHE

* Alimentazione: bombola a gas –non compresa
* Potenza irraggiata: 9/14 kW
* Consumo medio: 0,75 kg/h
* Area irraggiata: 25 mq
* Peso: 36 kg

MODALITA’ DI TRASPORTO Autocarro o furgone. Su richiesta consegna a domicilio.